附件2：

分析测试服务信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **仪器设备** | **服务时段** | **联系人** | **联系电话** | **送检要求** |
| 气相色谱（FID) | 周三下午：14：00-18：00 | 周 媛 | 13453144672 | 1.样品须为处理好或不需处理的有机液体（溶剂为甲醇、乙醇、正己烷、二氯甲烷、三氯甲烷、乙腈等），无水、透明，pH中性、经过0.45um滤膜过滤处理。2.样品装于1.5 mL进样瓶，进样瓶应标注样品信息（数字或字母）、溶剂。3.质谱分析的样品，需告知除溶剂外，其它含量较高（质量分数超万分之一）的主要成分。4.样品数量：12样/台/周 |
| 气相色谱质谱（单极） | 周四下午：14：00-18：00 | 周 媛 | 13453144672 |
| 气相色谱-三重四级质谱 | 周三下午：14：00-18：00 | 滕明德 | 13985007325 |
| 液相色谱-三重四级质谱 | 周四下午：14：00-18：00 | 滕明德 | 13985007325 | 1.样品须为处理好或不需处理的液体（溶剂为水、甲醇、乙醇、乙腈等）澄清透明，经过0.45 μm滤膜过滤处理。2.样品装于1.5 mL进样瓶，进样瓶应标注样品信息（数字或字母）、溶剂。3.液相色谱–质谱联用仪，所有缓冲体系一律用易挥发性缓冲剂，如乙酸、醋酸铵、氢氧化四丁基铵等配成。凡要求定量分析者请提供标准对照品。4.样品数量：24样/台/周 |
| 液相色谱（DAD) | 周三下午：14：00-18：00 | 唐 琼 | 17764823147 |
| 核磁 | 周四下午：14：00-18：00 | 唐 琼 | 17764823147 | 1.核磁管：带核磁帽，直径5 mm，无弯曲无裂纹。2.样品必须非磁性及非导电性，不含金属离子。3.样品纯度>95%，装样体积0.6 mL。4.样品在所选氘代溶剂中有良好的溶解性能，无沉淀或悬浮物。5.一般有机物样品量：1H谱>5 mg，13C谱>15 mg，聚合物适当增加。6.尽量提供样品的可能结构或来源。如有特殊要求(如检测温度、谱宽等)请予以说明。7.送样时注明样品编号及氘代溶剂。8.样品数量：碳谱20或氢谱50/台/周 |
| **仪器设备** | **服务时段** | **联系人** | **联系电话** | **送检要求** |
| 桌面式X射线衍射仪 |  | 马利娜 | 13339688617 |  |
| 扫描电镜 |  | 马利娜 | 13339688617 | 注：扫描电镜为贵重仪器设备，暂不接受自主上机测试。 |